****

中海油能源发展股份有限公司

四氯乙烯

**采购技术要求书**

 编制：

 审核：

 批准：

一、项目概况及总体要求

我公司现有产品CTN-7852化学铣切保护涂料生产过程中使用到四氯乙烯，该成分在空气中不燃不爆，属于安全溶剂。

二、需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量及单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| 1 | 四氯乙烯 | / | 详见需求单 | 常州 |  |

三、执行标准/规范

执行我司原材料技术要求。

四、设计/使用条件

1．用四氯乙烯，作为CTN-7852化学铣切保护涂料生产原材料之一，该成分做主要溶剂，不燃不爆。

2. 到货/安装或使用地点：中海油常州环保涂料有限公司。

\*五、技术要求

## 1. 四氯乙烯

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 四氯乙烯 | 外观 | 透明无机械杂质 | 目测 |
| 　 | 含量，% ≥ | 99 | 色谱法 |
| 　 | 水份 % | ≤0.01 | 卡尔费休法 |

## 六、检测和试验

1. 外观；
2. 含量
3. 水份

\*七、标识、包装、运输和存储

## 1. 产品标识

使用化学公司防水标签。要求提供材料的MSDS、产品检验报告和危化品证书等相关证书。

## 2. 产品包装

300KG/桶，防水防潮，包装要求无破损，保持净重。

## 3. 产品运输

便于材料的卸车，不能使用货柜车运输。

1. 技术文件

产品交付技术文件要求：产品合格证、产品说明书、MSDS、出厂检验报告。

九、技术服务与售后服务

技术联络与响应：卖方在接到买方通知24小时内给予答复，48小时到达现场。

\*十、质量保证

1. 质保期： 6个月。
2. 到货验收不合格，无条件退货。
3. 卖方如不能按期履行合同，应赔偿需方货价的5%。

**十二、其他要求**

\*1 付款方式要求： 货到验收合格后、收到发票及所有验收材料之日起45天付银行电汇（如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日）。

2.1 其他特殊要求：供应商持有的“危险化学品经营许可证”所列的经营销售范围需包括此次采购的产品。

2.2 合同签署人：方基祥。 过程文件、发票与合同接收人：王晓刚，联系电话：13186699706。合同履行人:周云，ex\_zhouyun@cnooc.com.cn；潘玉红panyh4@cnooc.com.cn；陆嘉璐lujl10@cnooc.com.cn。

3.1 买方计量验收，若有损耗卖方承担。

3.2 收货人及联系方式：陆晔 13921047822

3.3 入厂检验要求

由买方质检部门按内控文件《MM-00-01-004原材料技术要求》验收合格后收货。